广东富远稀土新材料股份有限公司稀土项目产能置换方案

|  |
| --- |
| 一、新建项目情况 |
| 企业名称 | 建设地点 | 主体设备（生产线）名称、规格型号及数量 | 换算产能 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
| 广东富远稀土新材料股份有限公司 | 广州南沙（平远）产业转移工业园（平远县石正镇区域） | 三分组：650L×30级×1条800L×75级×1条350L×60级×1条轻稀土分离：300L×60级×1条300L×50级×1条500L×50级×1条200L×50级×1条中稀土分离：170L×122级×1条（Tb/Dy）80L×122级×1条（Gd/Tb）270L×172级×1条（Sm/Eu/Gd）30L×30级×1条（提Eu）重稀土分离：450L×90级×1条（HA提Y）450L×110级×1条900L×100级×1条90L×110级×1条（TmYbLu分离）130L×130级×1条 | 5000吨 | 建设项目批准后动工 | 建设项目批准后两年内 | 1:1 |

|  |
| --- |
| 二、退出项目情况 |
| 省（区、市） | 企业名称 | 主体设备（生产线）名称、规格型号及数量 | 换算产能 | 拟拆除时间 | 拟拆除到位时间 | 备注 |
| 广东省梅州市 | 广东富远稀土新材料股份有限公司 | 三分组：650L×30级×1条800L×75级×1条350L×60级×1条轻稀土分离：300L×60级×1条300L×50级×1条500L×50级×1条200L×50级×1条中稀土分离：170L×122级×1条（Tb/Dy）80L×122级×1条（Gd/Tb）270L×172级×1条（Sm/Eu/Gd）30L×30级×1条（提Eu）重稀土分离：450L×90级×1条（HA提Y）450L×110级×1条900L×100级×1条90L×110级×1条（TmYbLu分离）130L×130级×1条 | 5000吨 | 建设项目建成投产前 | 建设项目建成投产前 |  |